سپهر مقیسه


9831103

گزارش 4


بخش یک

کد های این بخش به این صورت است :


Receiver :




Sender :



حال در ترمینال دستور gcc را وارد کرده و یک پیام را با کمک sender در حافظه ثبت کرده:





حال با کمک receiver آن پیام را از حافظه خوانده و برمیگردانیم:




بخش سوم:

کد به این صورت است :







سپس با gcc آن را ران کرده و تست میکنیم

